|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 软件开发包名称 | 修改内容 | 发布时间 | 备注 |
| 1 | ble\_3432\_sdk\_ext\_10\_0101 | 首次发布 | 2018/06/11 |  |
| 2 | ble\_3432\_sdk\_ext\_11\_0102 |  |  |  |
| 3 | ble\_3432\_sdk\_ext\_12\_0203 |  |  |  |
| 4 | ble\_3432\_sdk\_ext\_12\_0303 | 1.优化sdk架构，删除没有用的文件，将src和inc分开管理；  2.更新UART升级指导文档； | 2018/10/26 |  |
| 5 | ble\_3432\_sdk\_ext\_12\_0304 | 1.修改在实时更新广播包内容时来了连接请求后再断开连接，下次无法发出广播的问题；  2.增加广播包内容实时更新的函数；  3.在ANCS工程中增加采用RC32K计时时校准的代码，其他工程如若使用可参考；  4.解决在信号微弱的情况下进行数据传输过程中频繁断线与回连导致可能会出现不能连接的问题。  5.解决由于主机channel map update请求与connect parameter update请求时间点冲突导致异常断线的问题；  6.修改更新连接间隔为7.5ms可能出现断线的问题；  7.增加白名单广播过滤； | 2019/01/04 |  |
| 6 | ble\_3432\_sdk\_ext\_12\_0404 | 1.将VCO的校正方式改为自动校正，以前为手动校正的时候会有一些芯片连接不上。 | 2019/01/30 |  |
| 7 | ble\_3432\_sdk\_ext\_12\_0505 | 1. 在RC工程中增加不保存配对状态、采用固定秘钥的方式。 2. 修改IOS设备弹出配对框后过一段时间再确认会出现连接成功按键无效的情况。 3. 修改RC工程连接WIN10按键无效的问题。 |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

**BK3432 软件开发包版本发布记录表**